|  |
| --- |
| **Descrizione** |
| La torretta di montaggio/smontaggio presenta una forte usura dal lato del smontaggio |
| Tutti componenti bruniti, oltre alla bulloneria, presentano tracce di ruggine |
| Le guide di scorrimento (braccio utensile, guida scorrimento braccio utensile e camme stallonatori) non presentano alcuna lubrificazione |
| Manca il vetro di protezione del manometro montato sul filtro aria 🡪 **Manometro non sostituito, ne verrà dato uno nuovo a Carmine/Gigi da sostituire a Didcot** |
| Viti bloccaggio inferiore barra antirotazione braccio utensile, allentate con conseguente eccessivo gioco del braccio |

Attività di miglioramento:

* Sostituita tutta la bulloneria brunita con quella zincata.
* Verificato corretto funzionamento pedale di blocco/sblocco rotazione braccio utensile
* Sostituita torretta montaggio/smontaggio perché molto usurata
* Sostituiti 2 perni dischi stallonatori piegati e registrata distanza disco/cerchio.
* Controllo generale della macchina.